# 配置结果显示设置

结果显示设置窗口让用户可以显示最终扭矩（不包括 PrT 补偿值）和实时结果上的 PrT 补偿值。

## 配置结果显示设置窗口

1. 在主页视图上，选择配置选项卡。然后，在左侧选择通用虚拟站点。

2. 在需要的配置窗口中，选择编辑。
   出现编辑配置屏幕。

3. 在结果显示设置窗口中，根据需要的结果将相关开关设置为开或关。

   如果在实时结果上显示 PrT 补偿值开关设置为开，实时结果窗口将显示 PrT 补偿值。

   如果显示最终扭矩，含 PrT 补偿开关设置为开，实时结果窗口将显示最终扭矩，且包含 PrT 补偿。

   将结果显示设置窗口中的开关设置为开或关不会产生影响，除非：

   - 多步骤程序中存在拧紧步骤，而该拧紧步骤包含预置扭矩步骤监视器且补偿开关设置为开。

## 结果显示设置

以下是结果显示设置窗口中的不同配置选项。

在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（开） 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：ON（开） | 在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（开） 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：OFF（关） | 在实时结果上显示 PrT 补偿值：OFF（关） 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：ON（开） | 在实时结果上显示 PrT 补偿值：OFF（关） 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：OFF（关）
--- | --- | --- | ---
指向并点击图片以查看更多信息： | 指向并点击图片以查看更多信息： | 指向并点击图片以查看更多信息： | 指向并点击图片以查看更多信息：

此部分内容

- 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：On（开）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（开）
- 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：OFF（关）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（开）
- 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：OFF（关）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：关闭
- 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：On（开）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：关闭