# Apriete realizado - 31010

Nombre en SoftPLC: TIGHTENING_DONE

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: FALSO

- Panel de operario: FALSO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: FALSO