1. Power Focus 6000
2. Konfiguration
3. Arbeiten mit der Registerkarte Steuerung
4. StepSync
5. StepSync-Signale
6. Ausgangssignale: Sub-Signale
7. Kanalverschraubungsstatus - 80: Sub-Signale
8. Drehmoment bei letztem Zyklus zu hoch

# Drehmoment bei letztem Zyklus zu hoch

Name in SoftSPS: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | ---
Boolesche Instanz | 1 | 1