# Da SoftPLC: 10064

Byte assegnati per il trasferimento di dati dal PLC agli accessori.

Nome in SoftPLC: FROM_PLC

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Stato | array uint8 | 8 | 8

## Dispositivi

- Fieldbus: FALSE

- Casella dell'indicatore: TRUE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE