# Número identificador seleccionado - 213

El número identificador de un programa de apriete seleccionado, 0 si no se ha seleccionado ningún número identificador.

Nombre en SoftPLC: SELECTED_IDENTIFIER_NUMBER

Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Estándar | Estado | Entero | 1 | 16
Contar cero como uno | Estado | Entero | 1 | 16

Para evitar la duplicación de señales, se pueden definir Conversores de valor. Los conversores se utilizan para permitir más de una representación de la misma señal (por ejemplo, estado de ángulo/par se pueden representar ambos a nivel de bits o como un carácter de estado).

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: FALSO

- Panel de operario: FALSO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: VERDADERO

- Baliza: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: FALSO