# Power Focus S (3.10)

## Software

# はじめに

このセクションでは、製品に関する基本的な情報と、トピックで使用されている書式設定規則について説明します。

# 一般データ保護規則（GDPR）

この製品は、システムユーザー名、役割、IP アドレスなど、個人を特定できる情報を処理する機能を提供します。この処理機能の目的は、追跡可能性と正しいアクセス管理を通して品質管理を強化する可能性にあります。

ユーザーが個人データを処理する場合は、EU内での GDPR、その他の適用可能な法律、指令と規制などの遵守を含み、関連個人データ保護法を認識し、準拠する必要があります。Atlas Copco では、ユーザーによる製品の使用に一切の責任を負いません。

# 規約

ユーザーの皆様にさらにご理解いただけるように、本文書全体で特定のフォーマッティング規約を使用しています。使用される書式規則を以下に示します。

ユーザー ガイドの表記規則
要素 | 表記 | 説明 | 出力
--- | --- | --- | ---
一般的な強調 | プログラム ワークスペース内。 | 特定のテキスト要素を目立たせる、またはハイライト表示します。 | 太字のテキスト
グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) 項目 | 機能ボタンを選択します。 | GUI の画面上にある項目に関する記載 (コマンド ボタン、アイコン名、フィールド名など)。 | 太字のテキスト
グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) パス > | 一般に、GUI の上部にあります。 | GUI 内の場所を追跡するナビゲーション補助。 | 例：コントローラ > プログラム > 編集
ユーザー入力 | プログラムの説明を入力します。 | ユーザーが入力する任意のテキスト。 | 太字のテキスト
ファイル名 | エクスポートするファイル名を入力します。 | システムからエクスポートまたはインポートされたファイル。 | 太字斜体のテキスト
変数およびパラメーターの名前 | エクスポートの名前を入力します。 | 変数名とパラメーター名 (値ではありません)。 | 斜体のテキスト
変数およびパラメーターの値 | エクスポートの値を入力します。 | 変数とパラメーターの値。 | 太字大文字のテキスト
システム出力 | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | システムによって出力される任意のテキスト。 | 等幅のテキスト
外部リンク |  | 文書または対象のコンテンツに関連する情報がある外部サイトへのリンク。これには、次のようなものがあります： 技術製品データ 寸法図面 アクセサリ 製品特定情報 | 外部サイトへの選択可能なテキスト
内部ドキュメントへのリンク |  | 関連情報 - 現在のトピックに直接関連し、行われた特定の構成について考慮する必要がある情報へのリンク。 本セクション内 - セクション内のすべてのトピックへのリンクです。機能や構成を理解する際に役立ちます。 ある場合、これらのリンクはテキストの下に表示されます。 | 内部コンテンツへの選択可能なテキスト

# 責任と警告

# 責任

動作環境における多くの事象が締め付けプロセスに影響を与える可能性があり、結果の検証が必要となります。適用規格および／または規制に準拠して、当社は、ここで、締め付け結果に影響を与える可能性のある事象があった場合に、導入したトルクおよび回転方向を確認いただくよう要請します。このような事象の例として、以下のものがありますが、これらに限定されるものではありません。

- ツーリングシステムの初めての設置

- 部品バッチ、ボルト、ネジバッチ、ツール、ソフトウェア、構成または環境の変更

- 空気接続または電気接続の変更

- ライン人間工学、プロセス、品質手順または慣行の変更

- オペレーターの変更

- 締め付けプロセスの結果に影響を与えるその他の変更

以下について確認する必要があります。

- 影響のある事象によりジョイントの条件が変更されていないこと。

- 初めての機器の設置、メンテナンスまたは修理後に完了していること。

- 少なくともシフト毎に一回、または他の適切な頻度に行うこと。

# 安全信号用語

安全信号用語の「危険」、「警告」、「注意」、「通知」には次のような意味があります:

危険 | 「危険」は、回避しなければ、死亡または重傷を負うことになる危険な状況を示します。
警告 | 「警告」は、回避しなければ、死亡または重傷を負う可能性のある危険な状況を示します。
注意 | 「注意」は安全警戒記号とともに用いられ、回避しなければ、軽傷または中程度の傷害を負う可能性のある危険な状況を示します。
通知 | 「通知」はケガに関係しない手順に対して用います。

# ユーザーガイドについて

このユーザーガイドでは、Power Focus S のセットアップと構成の方法について説明します。

Power Focus S システムの操作または保守を行う方を対象としています。

# 改訂履歴

リリース番号
改訂日
改訂の説明
検索

リリース番号 | 改訂日 | 改訂の説明
--- | --- | ---
item | item | none
3.10 | 08/2023 | 本書は公式リリースされた最初の Power Focus S ユーザーガイドです。

# インストールとアップグレード

このセクションでは、製品の初期インストールや、バージョンを別のバージョンにアップグレードする際に役立つ情報を見つけることができます。

# Web GUI へのアクセス

Power Focus S Web GUI にアクセスするにはブラウザーがインストールされたコンピューターが必要です。

1. イーサネットケーブルを使用して、コンピューターを Power Focus S のサービスポートに接続します。

2. コンピューターでブラウザーを開き、169.254.130.2 にアクセスします。
   Power Focus S Web GUI が開きます。

# 設定

このセクションでは、製品設定を作成、変更、および確認する方法の詳細について説明します。

# コントローラータブ

このタブには、モデル、シリアル番号、ソフトウェアバージョンなど、コントローラー固有の情報表示に使用されます。

本セクション内

- ソフトウェアの更新

# ソフトウェアの更新

1. ホームビューで、[コントローラー] タブに移動し、[ソフトウェア] を選択し、[ソフトウェア更新] ウィンドウに移動します。

2. [ファイルを選択] を選択します。
   [開く] のポップアップウィンドウが開きます。

3. 更新ファイルを選択して、[開く] を選択します。

4. [ソフトウェア更新]ウィンドウで、[アップロード]を選択します。

# 設定タブ

このタブでは、チャネルや言語などのコントローラー固有の設定をセットアップできます。

本セクション内

- チャネルの構成
- 言語の変更

# チャネルの構成

1. ホームビューで、[設定] タブに移動し、[チャネル] を選択し、[モード] ウィンドウに移動します。

2. チャネルボックスにチャネル番号を入力し、[適用] を選択します。

# 言語の変更

1. ホームビューで、[設定] タブに移動し、[ユーザー設定] を選択し、[言語] ウィンドウに移動します。

2. 現在の言語の名前の横にある省略記号アイコンを選択します。
   「項目の選択」ポップアップウィンドウが開きます。

3. 「項目の選択」ポップアップウィンドウで、言語を選択します。

Power Focus 8 の言語を変更すると、Power Focus S Web GUI の言語も同じ言語に変更されます。