# Provedení nasazení nástavce

1. Zajistěte, aby adaptér byl orientován podle obrázku, a poté adaptér nasaďte na nástroj.

2. V případě potřeby připevněte dva šrouby. Utahujte velmi volně, jemně na doraz.

3. Namontujte univerzální držák nástrojů na rameno SMS.

4. Namontujte nástroj a adaptér do univerzálního držáku nástrojů.

   Utáhněte dva šrouby na univerzálním držáku nástrojů tak, aby nástroj byl bezpečně upevněn.

## Platí pro: