# Mounting Kit for ETD MT

# Instruktionstillägg

# Installera monteringssatsen

1. Kontrollera att adaptern har samma orientering som på bilden och skjut sedan adaptern över verktyget.

2. Fäst de två skruvarna vid behov. Dra åt mycket löst tills de precis fäster.

3. Montera universalverktygshållaren på SMS-armen.

4. Montera verktyget och adaptern i universalverktygshållaren.

   Dra åt de två skruvarna på universalverktygshållaren tills verktyget är säkert monterat.

## Gäller för: