# Installer le kit de montage

1. Veillez à ce que l'adaptateur soit orienté conformément à l'illustration, puis faites glisser l'adaptateur sur l'outil.

2. Si nécessaire, fixez les deux vis. Serrez très légèrement, jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.

3. Montez le support d'outil universel sur le bras SMS.

4. Montez l'outil et l'adaptateur sur le support d'outil universel.

   Serrez les deux vis du support d'outil universel jusqu'à ce que l'outil soit bien fixé.

## S’applique à :