# Installazione del kit di montaggio

1. Verificare che l'adattatore sia orientato come indicato nell'immagine, quindi farlo scorrere sopra l'utensile.

2. Se necessario, montare le due viti. Avvitare senza stringere, fino a portarle a contatto.

3. Montare il porta-utensile universale sul braccio SMS.

4. Montare l'utensile e l'adattatore sul porta-utensile universale.

   Serrare le due viti sul porta-utensile universale fino a fissare saldamente l'utensile.

## Applicabile a: