# Inštalácia montážnej súpravy

1. Uistite sa, že adaptér je orientovaný podľa obrázka, potom posuňte adaptér nad nástroj.

2. V prípade potreby upevnite dve skrutky. Utiahnite ich veľmi voľne, kým nebudú tesne priliehať.

3. Namontujte držiak univerzálneho nástroja na rameno SMS.

4. Namontujte nástroj a adaptér do držiaka univerzálneho nástroja.

   Uťahujte dve skrutky na držiaku univerzálneho nástroja, kým nebude nástroj pevne upevnený.

## Vzťahuje sa na: