# Instalar el kit de montaje

1. Asegúrese de que el adaptador está orientado de acuerdo con la ilustración, a continuación, deslice el adaptador sobre la herramienta.

2. Coloque dos los dos tornillos si fuera necesario. Apriete muy poco, simplemente hasta que ajuste.

3. Monte el soporte de herramienta universal en el brazo SMS.

4. Monte la herramienta y el adaptador en el soporte de herramienta universal.

   Apriete los dos tornillos en el soporte de herramienta universal hasta que la herramienta quede fijada correctamente.

## Aplicable a: