# Instalando o Kit de Montagem

1. Confirme se o adaptador está orientado de acordo com a ilustração e depois deslize o adaptador sobre a ferramenta.

2. Caso necessário, fixe os dois parafusos. Aperte bem de leve, só até encostar.

3. Monte o suporte universal da ferramenta no braço SMS.

4. Monte a ferramenta e o adaptador no suporte universal da ferramenta.

   Aperte os dois parafusos no suporte universal da ferramenta até a ferramenta ficar bem fixada.

## Aplica-se a: