# Hinzufügen eines Plug-ins

Zuerst muss Smart AMS Config geöffnet werden.

- Öffnen Sie die Adresse von Smart AMS Config in Ihrem Webbrowser, indem Sie die Verknüpfung Smart AMS Config-Benutzeroberfläche öffnen auf dem Desktop oder im Startmenü von Windows verwenden.
  Beispiel-Adresse: https://localhost:6395. Stellen Sie sicher, dass Sie localhost durch die tatsächliche IP-Adresse des Computers ersetzen, auf dem Smart AMS Config ausgeführt wird.

- Wählen Sie und anschließend App-Einstellungen aus.

- Wählen Sie den Bereich Plug-ins aus.

- Wählen Sie Plug-in importieren und anschließend die .tdp-Datei des Plug-ins aus.

Sie können mehrere Plug-ins nacheinander importieren.

Es wird eine Tabelle mit den folgenden Spalten angezeigt: Geräteanbieter, Gerätetyp, Plug-in-Name, Plug-in-Version und Beschreibung.

- Wählen Sie einzelne Zeilen in der Tabelle aus, um diese aus- oder einzuklappen.

- Um die Bereiche Dateidetails und Plug-in-Details anzuzeigen, wählen Sie in der Spalte Plug-in-Name den Plug-in-Namen aus.

## Gilt für: