# Werkzeug startet im Notfallmodus nicht

Das Werkzeug startet nicht, selbst wenn das Verschraubungsprogramm festgelegt wird.

Ursache | Lösung
--- | ---
Es besteht ein Verbindungsproblem zwischen der Steuerung und Smart AMS. | Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zwischen der Steuerung und Smart AMS besteht. Wenn eine Netzwerktrennung erkannt wird, starten Sie die Steuerung neu. Wenn die Verbindung zu Smart AMS normal ist, überprüfen Sie die Log-Dateien auf nicht erfolgreich abgeschlossene Schritte und ergreifen Sie anschließend Korrekturmaßnahmen. Pfad für die Log-Dateien: %ProgramData%\AMP\. Beispiel: C:\ProgramData\AMP\.

## Gilt für: