# Konfigurationsansicht

In der Ansicht Konfiguration werden alle mittels Suchen gefundenen ILM-Geräte sowie eine Symbolleiste mit Optionen zur Konfiguration des ILM-Systems angezeigt. Die Reiter unterhalb der Symbolleiste können zum Wechsel zwischen den verschiedenen angezeigten Typen von ILM-Geräten verwendet werden:

Anchors: Zeigt alle ILM Anchors an.
Tags: Zeigt alle ILM Tags und ILM Configurator Sticks an.

Alle in der Ansicht Konfiguration angezeigten ILM-Geräte können per Rechtsklick auf diese bearbeitet werden. Hierdurch wird ein Menü geöffnet:

- Löschen: Löscht das ILM-Gerät aus der Liste.

- Aktualisieren: Ignoriert alle ausstehenden Änderungen und aktualisiert die Konfiguration des ILM-Geräts.

- Verifizieren: Vergleicht die Hardwarekonfiguration des ILM-Geräts mit der ILM-Manager-Konfiguration.

- Wiederherstellen: Ändert den Status des ILM-Geräts zu Ausstehende Änderungen. Siehe Wiederherstellen einer Konfiguration.

- Wechseln: Öffnet das Fenster Gerätewechsel. Siehe Wechsel eines ILM Anchors und Wechsel eines ILM Tool Tags.

- Neustart: Das ILM-Gerät wird neu gestartet.

- LED-Identifikation: Die Status-LED am ILM-Gerät blinkt fünf Sekunden lang.

In diesem Abschnitt

- Symbolleiste Konfiguration
- Reiter Anchors
- Registerkarte Tags