# 启用区域类型

## 距离

区域类型距离是仅在专用区域或方向上启用工具的最快捷方法。ILM Tool Tag通过测量到 ILM Anchors的距离来验证其位置，因此无需测量 ILM Anchors位置。

各启用区域均由一系列从 ILM Tool Tag到 ILM Anchors的距离组成。

可以在使用距离时设置系统，以使标记只针对一个 ILM Anchor验证其距离。在这种情况下，该区域将是围绕 ILM Anchor的球体。

运行 2.11 或以下版本的固件并使用距离和基础模式的 ILM 标记与 2.12 及以上版本的 ILM Configurator不兼容。

## 坐标

区域类型矩形和圆形提供了在坐标系统中定义的更精确的边界。需要用测量的坐标来配置 ILM Anchor的位置。这些区域类型有助于实现标记位置的实时可视化。

无法针对单个标记混用距离和矩形/圆形区域类型。