# LED indikátor vykonanej úlohy

MTRwrench 85 je vybavený LED indikátorom, ktorý operátora informuje o úspešnom odoslaní programu uťahovania priradeného programom Power Focus 6000/Power Focus 8 do MTRwrench 85.

LED indikátor vykonanej úlohy sa správa nasledovne:

Stav kľúča | Správanie LED kontrolky | Význam
--- | --- | ---
Kľúč neaktívny | Vypnuté |  | Chýba program uťahovania.
Kľúč neaktívny | Neprerušované modré |  | Program uťahovania prijatý. Kľúč pripravený na prevádzku.
Kľúč aktívny | Vypnuté |  | Uťahovanie prebieha.

Relevantné informácie

- Konfigurácia programov uťahovania
- Spustenie uťahovacích operácií