# Przegląd systemu

Klucz MTRwrench 85 jest mechanicznym kluczem dynamometrycznym z elektronicznym przetwornikiem momentu obrotowego. Programy dokręcania są konfigurowane i przypisywane do klucza za pomocą sterownika Power Focus 6000 lub Power Focus 8, które komunikują się bezprzewodowo z kluczem MTRwrench 85 przy użyciu MWR-KIT jako bramy.

Więcej informacji na temat zarządzania i konfigurowania klucza MTRwrench 85 można znaleźć w instrukcji obsługi MWR-KIT, instrukcji obsługi sterownika Power Focus 6000 i instrukcji obsługi sterownika Power Focus 8.