# Wskaźniki LED ładowania

Wskaźniki klucza MTRwrench 85, gdy klucz znajduje się w podstawce i po zakończeniu procesu zerowania, pokazują operatorowi stan ładowania:

1 dioda migająca na biało |  | Ładowanie akumulatora od 0% do 30%
1 dioda świecąca światłem ciągłym na biało i 2. migająca na biało |  | Ładowanie akumulatora od 31% do 60%
2 diody świecące światłem ciągłym na biało i 3. migająca na biało |  | Naładowanie akumulatora od 61% do 90%
3 diody LED świecące światłem ciągłym na biało |  | Ładowanie akumulatora od 91% do 100%