# LED indikátory uťahovacích operácií

Počas uťahovania poskytujú LED indikátory kľúča MTRwrench 85 obsluhe vizuálnu spätnú väzbu o priebehu a výsledku prebiehajúceho uťahovania:

Fáza operácie | Prejav LED indikátorov | Význam
--- | --- | ---
Program uťahovania bol odoslaný do kľúča | LED indikátor vykonanej úlohy nepretržite svieti |  | Kľúč prijal program uťahovania
Prebieha uťahovanie | LED indikátor progresu 1 bliká na bielo |  | 10-25 % dosiahnutého momentu alebo zistené uvoľnenie
Prebieha uťahovanie | LED indikátor progresu 1 svieti neprerušovane nabielo |  | 25 % dosiahnutého momentu kliknutia
Prebieha uťahovanie | LED indikátor progresu 1 svieti neprerušovane nabielo LED indikátor progresu 2 bliká na bielo |  | 40 % dosiahnutého momentu kliknutia
Prebieha uťahovanie | LED indikátor progresu 1 svieti neprerušovane nabielo LED indikátor progresu 2 svieti neprerušovane nabielo |  | 55 % dosiahnutého momentu kliknutia
Prebieha uťahovanie | LED indikátor progresu 1 svieti neprerušovane nabielo LED indikátor progresu 2 svieti neprerušovane nabielo LED indikátor progresu 3 bliká na bielo |  | 70 % dosiahnutého momentu kliknutia
Prebieha uťahovanie | LED indikátor progresu 1 svieti neprerušovane nabielo LED indikátor progresu 2 svieti neprerušovane nabielo LED indikátor progresu 3 svieti neprerušovane nabielo |  | 85 % dosiahnutého momentu kliknutia
Uťahovanie úspešne dokončené | Žiadny LED indikátor progresu nebliká |  | 100 % dosiahnutého momentu kliknutia
Výsledok uťahovania | Všetky LED indikátory progresu svietia neprerušovane na zeleno + LED indikátor projekcie svieti neprerušovane na zeleno | + | Výsledok OK
Výsledok uťahovania | Všetky LED indikátory progresu blikajú na červeno + LED indikátor projekcie svieti neprerušovane na červeno | + | Výsledok nie je OK Možné príčiny podľa stratégie uťahovania: Max. moment presiahnutý. Max. uhol presiahnutý. Časový limit vypršal. Náhodné uvoľnenie. Nesprávne umiestnenie. Rehit. Rýchle uťahovanie. Pokles momentu.

Relevantné informácie

- LED indikátory chýb a výstrah