# Светодиодные индикаторы заряда

Индикаторы MTRwrench 85, когда ключ находится на подставке и после завершения процесса обнуления, показывают оператору состояние зарядки:

1 светодиод мигает белым цветом |  | Аккумулятор заряжается от 0% до 30%
1-й светодиод горит ровным белым цветом, а 2-й мигает белым цветом |  | Аккумулятор заряжается от 31% до 60%
2-й светодиод горит ровным белым цветом, 3-й мигает белым цветом |  | Аккумулятор заряжается от 61% до 90%
3-й светодиод горит ровным белым цветом |  | Аккумулятор заряжается от 91% до 100%