# Aufgabe bereit-LED Anzeige

Der MTRwrench 85 ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die den Bediener benachrichtigt, wenn ein von Power Focus 6000/Power Focus 8 zugewiesenes Verschraubungsprogramm erfolgreich an den MTRwrench 85 gesendet wurde.

Die Aufgabe bereit-LED verhält sich wie folgt:

Schlüsselzustand | Verhalten der LED | Bedeutung
--- | --- | ---
Schlüssel inaktiv | Aus |  | Verschraubungsprogramm fehlt.
Schlüssel inaktiv | Durchgehend blau |  | Verschraubungsprogramm erhalten. Schlüssel bereit für den Vorgang.
Schlüssel aktiv | Aus |  | Verschraubungsprogramm läuft.

Relevante Informationen

- Konfiguration eines Verschraubungsprogramms
- Verschraubungsprogramme ausführen