# Indicatore LED pronto per il lavoro

L'MTRwrench 85 è dotato di un indicatore a LED che segnala all'operatore quando un programma di serraggio assegnato da Power Focus 6000/Power Focus 8 è stato inviato all'MTRwrench 85.

Il LED pronto per il lavoro si comporta come segue:

Condizione della chiave | Comportamento dei LED | Significato
--- | --- | ---
Chiave inattiva | OFF |  | Programma di serraggio mancante.
Chiave inattiva | Blu fisso |  | Programma di serraggio ricevuto. Chiave pronta all'uso.
Chiave attiva | OFF |  | Operazione di serraggio in corso.

Informazioni pertinenti

- Configurazione programmi di serraggio
- Esecuzione delle operazioni di serraggio