# Indicatori LED di carica

Gli indicatori di MTRwrench 85, quando la chiave è nel supporto e dopo il completamento del processo di azzeramento, mostrano all'operatore lo stato di carica:

1 led lampeggiante bianco |  | Carica batteria da 0% a 30%
1 led bianco fisso e 2° bianco lampeggiante |  | Carica batteria da 31% a 60%
2 led bianco fisso e 3° bianco lampeggiante |  | Carica batteria tra 61% e 90%.
3 led bianco fisso |  | Carica batteria da 91% a 100%