# Panoramica del sistema

MTRwrench 85 è una chiave a scatto meccanica combinata con un trasduttore di coppia elettronico. I programmi di serraggio vengono configurati e assegnati alla chiave con il Power Focus 6000 o con il Power Focus 8, che comunicano in modalità wireless con l'MTRwrench 85 utilizzando l'MWR-KIT come gateway.

Per ulteriori informazioni su come gestire e configurare MTRwrench 85, consultare le Istruzioni per il prodotto MWR-KIT, il manuale d'uso di Power Focus 6000 e il manuale d'uso di Power Focus 8.