# LED kontrolky utahování

Během utahování MTRwrench 85 poskytují LED kontrolky obsluze vizuální zpětnou vazbu o průběhu a výsledku probíhajícího utahování:

Fáze operace | Chování LED kontrolek | Význam
--- | --- | ---
Program utahování odeslán do klíče | LED kontrolka Úkol připraven nepřerušovaně svítí |  | Klíč přijal program utahování.
Utahování probíhá | LED kontrolky průběhu 1 bliká bíle |  | Dosaženo 10–20% momentu nebo bylo detekováno povolení.
Utahování probíhá | LED kontrolka průběhu 1 svítí nepřerušovaně bíle |  | Dosaženo 25% momentu kliknutí.
Utahování probíhá | LED kontrolka průběhu 1 svítí nepřerušovaně bíle LED kontrolka průběhu 2 bliká bíle |  | Dosaženo 40% momentu kliknutí.
Utahování probíhá | LED kontrolka průběhu 1 svítí nepřerušovaně bíle LED kontrolka průběhu 2 svítí nepřerušovaně bíle |  | Dosaženo 55% momentu kliknutí.
Utahování probíhá | LED kontrolka průběhu 1 svítí nepřerušovaně bíle LED kontrolka průběhu 2 svítí nepřerušovaně bíle LED kontrolka průběhu 3 bliká bíle |  | Dosaženo 70% momentu kliknutí.
Utahování probíhá | LED kontrolka průběhu 1 svítí nepřerušovaně bíle LED kontrolka průběhu 2 svítí nepřerušovaně bíle LED kontrolka průběhu 3 svítí nepřerušovaně bíle |  | Dosaženo 85% momentu kliknutí.
Utahování bylo úspěšně dokončeno | Blikání všech LED kontrolek průběhu se vypne |  | Dosaženo 100% momentu kliknutí.
Výsledek utahování | Všechny LED kontrolky průběhu svítí nepřerušovaně zeleně + LED kontrolka projekce svítí nepřerušovaně zeleně | + | Výsledek je OK.
Výsledek utahování | Všechny LED kontrolky průběhu blikají červeně + LED kontrolka projekce svítí nepřerušovaně červeně | + | Výsledek není OK. Možné příčiny podle strategie utahování: Překročen maximální moment. Překročen maximální úhel. Vypršení časového období. Náhodné povolení. Chybné umístění. Opakované utažení. Rychlé utahování. Pokles momentu.

Relevantní informace

- LED kontrolky chyb a varování