# Visão Geral do Sistema

O MTRwrench 85 é um torquímetro mecânico de estalo combinado com um transdutor eletrônico de torque. Os programas de aperto são configurados e atribuídos à chave com o Power Focus 6000 ou com o Power Focus 8, que se comunicam sem fio com a MTRwrench 85 usando o KIT MWR como acesso

Para ter mais informações sobre como gerenciar e configurar a MTRwrench 85, consulte as Instruções do Produto do KIT MWR, o Guia do Usuário do Power Focus 6000 e o Guia do usuário do Power Focus 8.