# LED kontrolka Úkol připraven

MTRwrench 85 je vybaven LED kontrolkou, která obsluhu upozorní, když byl program utahování přiřazený controllerem Power Focus 6000/Power Focus 8 úspěšně odeslán do MTRwrench 85.

LED kontrolka Úkol připraven se chová následovně:

Stav klíče | Chování LED kontrolky | Význam
--- | --- | ---
Klíč není aktivní | Nesvítí |  | Chybí programu utahování.
Klíč není aktivní | Nepřerušované modré světlo |  | Program utahování přijat. Klíč je připraven k použití.
Klíč je aktivní | Nesvítí |  | Probíhá utahování.

Relevantní informace

- Nakonfigurování programů utahování
- Provádění utahování