# Herramientas para los terminales

La MTRwrench 85 tiene un accionamiento estándar (9 x12 mm) compatible con diferentes tipos de herramientas para los terminales.

Para calcular el par real aplicado a una unión al utilizar una herramienta específica para los terminales, al configurar el programa de apriete en Power Focus 6000/Power Focus 8, introduzca la longitud medida de la herramienta para los terminales (como se muestra en la imagen inferior) en el campo de Tamaño de la herramienta de la etapa de apriete de MWR.

A | Valor del Tamaño de la herramienta a introducir en la etapa de apriete de MWR en Power Focus 6000/Power Focus 8.

Para obtener más información sobre cómo configurar los programas de apriete, consulte la Guía de usuario de Power Focus 6000 o la Guía de usuario de Power Focus 8 según el controlador utilizado.