# LED indikátory chýb a výstrah

Indikátor LED chyby/výstrahy kľúča MTRwrench 85 spolu s LED indikátormi progresu zobrazujú operátorovi zistené chyby a poškodenia.

LED indikátory | Diagnóza | Nápravné opatrenia
--- | --- | ---
LED indikátor výstrahy bliká na červeno |  | Menšie preťaženie snímača (120 až 150 % nominálneho momentu) | Umiestnite kľúč do kolísky a vykonajte nastavenie nuly.
LED indikátory progresu blikajú na červeno + LED indikátor výstrahy svieti neprerušovane na červeno | + | Kľúč zablokovaný v dôsledku veľkého preťaženia snímača (>150 % nominálneho momentu) | Ukončite uťahovacie operácie a kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Atlas Copco.
LED indikátory progresu blikajú na bielo + LED indikátor výstrahy bliká na červeno | + | Nastavenie nuly zlyhalo v dôsledku pohybu kľúča alebo zaťaženia snímača. | Odstráňte kľúč a opäť ho vložte do kolísky, aby ste mohli spustiť nové nastavovanie nuly.
LED indikátory progresu neprerušované červené + LED indikátor výstrahy bliká na červeno | + | Nastavenie nuly zlyhalo druhýkrát počas v dôsledku pohybu kľúča alebo zaťaženia snímača. | Odstráňte kľúč a opäť ho vložte do kolísky, aby ste mohli spustiť nové nastavovanie nuly.
LED indikátory progresu vypnuté + LED indikátor výstrahy bliká na červeno | + | Vyžaduje sa kalibrácia alebo mechanický servis. | Odošlite kľúč do servisu

Relevantné informácie

- Vykonanie nastavenia nuly