# Recycling-Anweisungen

Pos. | Teil | Recyceln als
--- | --- | ---
1 | Messwertgeber | Mischabfall
2 | Distanzscheibe | Kupfer
3 | Pin | Stahl
4 | Pin | Stahl
5 | Kabel | EEAG
6 | Mutter | Stahl
7 | Schraube | Stahl
8 | Pin | Stahl
9 | Kinematische Kette | Stahl
10 | Abstand | Kunststoff
11 | Schlauch | Stahl
12 | Band | Stahl
13 | Schraube | Stahl
14 | Panel | Stahl
15 | Dichtung | Gummi
16 | Pin | Stahl
17 | Tür | Stahl
18 | Schraube | Stahl
19 | Cover | Aluminium
20 | Helicoil | Stahl
21 | Feder | Stahl
22 | Schaltfläche | Stahl
23 | Band | Kunststoff
24 | Schraube | Stahl
25 | Abstand | Stahl
26 | Leiterplatte 1 | Mischabfall
27 | Distanzscheibe | Stahl
28 | Abschirmung | Stahl
29 | Schraube | Stahl
30 | Elektronische Unterstützung | Kunststoff
31 | Leiterplatte 2 | EEAG
32 | Kabel | EEAG
33 | Lichtleiter | Kunststoff
34 | Cover | Kunststoff
35 | Lichtleiter | Kunststoff
36 | Schraube | Stahl
37 | Cover | Aluminium
38 | Etikett | Kunststoff
39 | Lichtleiter | Kunststoff
40 | Anschluss | EEAG
41 | Schraube | Stahl
42 | Schraube | Stahl
43 | Schraube | Stahl
44 | Feder | Stahl
45 | Abstand | Kunststoff
46 | Regulierungssystem | Stahl
47 | Handgriff | Kunststoff