# LED indikátory nastavenia nuly

Indikátory LED kľúča MTRwrench 85 ukazujú operátorovi, keď je potrebné nastaviť nulu, a informujú o priebehu, dokončení a prípadných chybách procesu nulovania:

LED indikátory | Význam | Poznámka
--- | --- | ---
Všetky LED indikátory progresu blikajú na bielo |  | Vyžaduje sa nastavenie nuly. | Umiestnite kľúč do kolísky.
LED indikátory progresu sa postupne zapínajú a vypínajú tam a späť. |  | Prebieha nastavenie nuly. Prebieha aktualizácia firmvéru | Nehýbte kľúčom. Kľúč nezaťažujte.
LED indikátory progresu vypnuté. |  | Nastavenie nuly úspešne dokončené. | -
LED indikátory progresu blikajú na bielo + LED indikátor chyby/výstrahy blikajú na červeno | + | Nastavenie nuly zlyhalo v dôsledku pohybu kľúča alebo zaťaženia snímača. | Odstráňte kľúč a opäť ho vložte do kolísky, aby ste mohli spustiť nové nastavovanie nuly.
LED indikátory progresu neprerušované červené + LED indikátor chyby/výstrahy blikajú na červeno | + | Nastavenie nuly zlyhalo druhýkrát počas v dôsledku pohybu kľúča alebo zaťaženia snímača. | Odstráňte kľúč a opäť ho vložte do kolísky, aby ste mohli spustiť nové nastavovanie nuly.

Relevantné informácie

- Vykonanie nastavenia nuly