# Koncové připojovací nástroje

MTRwrench 85 je opatřen standardním pohonem (9 x12 mm) kompatibilním s různými typy koncových připojovacích nástrojů.

Chcete-li vypočítat skutečný moment aplikovaný na spoj při použití konkrétního koncového připojovacího, zadejte při konfiguraci utahovacího programu v controlleru Power Focus 6000/Power Focus 8 naměřenou délku koncového připojovacího nástroje (jak je znázorněno na obrázku níže) Pole Velikost nástroje kroku utahování MWR.

A | Hodnota Velikost nástroje, která má být zadána v Krok utahování MW v controlleru Power Focus 6000/Power Focus 8.

Pro více informací o tom, jak provést konfiguraci programu utahování, viz Uživatelská příručka pro controller Power Focus 6000 nebo Uživatelská příručka pro controller Power Focus 8 podle toho, který controller se používá.