# Werkzeugeinsätze

Der MTRwrench 85 verfügt über einen Standardantrieb (9 x12 mm), der mit verschiedenen Werkzeugeinsätzen kompatibel ist.

Um das tatsächlich bei Nutzung eines spezifischen Werkzeugeinsatzes auf eine Verbindung angewendete Drehmoment zu berechnen, geben Sie bei der Konfigurierung des Verschraubungsprogramms am Power Focus 6000/Power Focus 8 die gemessene Länge (siehe Bild unten) in das Feld Werkzeuggröße des MWR-Verschraubungsschritts ein.

A | In den MWR-Verschraubungsschritt am Power Focus 6000/Power Focus 8 einzugebender Wert für Werkzeuggröße.

Weitere Informationen zur Konfigurierung des Verschraubungsprogramms finden Sie im Power Focus 6000 Benutzerhandbuch oder im Power Focus 8 Benutzerhandbuch gemäß verwendeter Steuerung.