# エンドフィッティングツール

MTRwrench 85 には、さまざまなタイプのエンドフィッティングツールに対応する標準ドライブ（9 x12 mm) が搭載されています。

Power Focus 6000/Power Focus 8 で締め付けプログラムを設定するとき、特定のエンドフィッティングツールを使用した場合に、ジョイントにかかる実際のトルクを計算するには、MWR 締め付けステップの測定されたエンドフィッティングツールの長さ (下の図を参照) のツールサイズフィールドに入力します。

A | Power Focus 6000/Power Focus 8 の MWR 締め付けステップに入力するツールサイズの値。

締め付けプログラムの構成方法の詳細については、使用しているコントローラーに応じて Power Focus 6000 ユーザーガイドまたはPower Focus 8 ユーザーガイドを参照してください。