# LED indikátory nabitia

Keď je kľúč MTRwrench 85 v kolíske a po dokončení procesu nulovania, indikátory kľúča ukazujú operátorovi stav nabíjania:

1 LED kontrolka bliká na bielo |  | Nabíjanie batérie medzi 0 % a 30 %
1 LED kontrola neprerušovane na bielo a 2. bliká na bielo |  | Nabíjanie batérie medzi 31 % a 60 %
2. LED kontrola neprerušovane na bielo a 3. bliká na bielo |  | Nabíjanie batérie medzi 61 % a 90 %
3. LED kontrolka neprerušovane na nabielo |  | Nabíjanie batérie medzi 91 % a 100 %