# Lysdioder för åtdragningsåtgärder

Under åtdragningar ger lysdioderna på MTRwrench 85 operatören en visuell återkoppling om förloppet och resultatet av den pågående åtdragningen:

Driftsteg | Lysdiodernas beteende | Betydelse
--- | --- | ---
Åtdragningsprogram skickat till nyckel | Lysdiod för driftredo lyser med ett fast sken |  | Nyckeln mottog åtdragningsprogrammet
Åtdragning pågår | Framstegslysdiod 1 blinkar vitt |  | 10–25 % av momentet uppnått eller lossning upptäckt
Åtdragning pågår | Framstegslysdiod 1 lyser med ett fast vitt sken |  | 25 % av klickmomentet uppnått
Åtdragning pågår | Framstegslysdiod 1 lyser med ett fast vitt sken Framstegslysdiod 2 blinkar vitt |  | 40 % av klickmomentet uppnått
Åtdragning pågår | Framstegslysdiod 1 lyser med ett fast vitt sken Framstegslysdiod 2 lyser med ett fast vitt sken |  | 55 % av klickmomentet uppnått
Åtdragning pågår | Framstegslysdiod 1 lyser med ett fast vitt sken Framstegslysdiod 2 lyser med ett fast vitt sken Framstegslysdiod 3 blinkar vitt |  | 70 % av klickmomentet uppnått
Åtdragning pågår | Framstegslysdiod 1 lyser med ett fast vitt sken Framstegslysdiod 2 lyser med ett fast vitt sken Framstegslysdiod 3 lyser med ett fast vitt sken |  | 85 % av klickmomentet uppnått
Åtdragningen slutfördes framgångsrikt | Alla framstegslysdioder blinkar till och slocknar |  | 100 % av klickmomentet uppnått
Åtdragningsresultat | Alla framstegslysdioder lyser med ett fast grönt sken + Lysdioden för projektion lyser med ett fast grönt sken | + | Resultat OK
Åtdragningsresultat | Alla framstegslysdioder blinkar rött + Lysdioden för projektion lyser med ett fast rött sken | + | Resultat Not OK Möjliga orsaker enligt åtdragningsstrategin: Maximalt moment har överskridits. Maximal vinkel har överskridits. Timeout. Oavsiktlig lossning. Fel placering. Omdragning. Snabb åtdragning. Momentfall.

Relevant information

- Lysdioder för fel och varningar