# Инструменты для концевых соединений

MTRwrench 85 оснащен стандартным приводом (9 x12 мм), совместимым с различными типами инструментов для концевых соединений.

Чтобы рассчитать фактический, приложенный к соединению крутящий момент, при использовании специального инструмента для концевых соединений, при настройке программы затяжки в Power Focus 6000/Power Focus 8 введите измеренную длину инструмента для концевых соединений (как показано на рисунке ниже) в поле Tool size (Размер инструмента) в MWR tightening step (Шаг затяжки MWR).

A | Значение Tool size (Размер инструмента), которое необходимо ввести в MWR tightening step (Шаг затяжки MWR) в Power Focus 6000/Power Focus 8.

Для получения дополнительной информации об конфигурировании программ затяжки см. Руководство пользователя Power Focus 6000 или Руководство пользователя Power Focus 8, в зависимости от используемого контроллера.