# Strumenti accessorio terminale

L'MTRwrench 85 ha un'unità standard (9 x12 mm) compatibile con diversi tipi di strumenti accessorio terminale.

Per calcolare la coppia effettiva applicata a un giunto quando si utilizza un utensile specifico per il montaggio finale, durante la configurazione del programma di serraggio su Power Focus 6000/Power Focus 8 inserire la lunghezza dell'utensile per il montaggio finale misurata (come mostrato nell'immagine sottostante) nel campo Dimensione dello strumento della fase di serraggio MWR.

A | Valore della dimensione dell'utensile da inserire nella fase di serraggio MWR su Power Focus 6000/Power Focus 8.

Per ulteriori informazioni su come configurare i programmi di serraggio, consultare la Guida dell'utente a Power Focus 6000 o la Guida dell'utente aPower Focus 8 a seconda del controller in uso.