# Wskaźniki LED operacji dokręcania

Podczas operacji dokręcania wskaźniki LED klucza MTRwrench 85 zapewniają operatorowi wizualną informację zwrotną na temat postępu i wyniku trwającej operacji dokręcania:

Etap operacji | Zachowanie diod LED | Znaczenie
--- | --- | ---
Program dokręcania wysłany do klucza | Dioda LED gotowości do pracy świeci stałym światłem |  | Klucz odebrał program dokręcania
Dokręcanie w toku | Dioda LED postępu 1 miga na biało |  | Osiągnięto 10–25% momentu obrotowego lub wykryto odkręcanie
Dokręcanie w toku | Dioda LED postępu świeci stałym światłem na biało |  | Osiągnięto 25% ograniczonego momentu siły
Dokręcanie w toku | Dioda LED postępu 1 świeci stałym światłem na biało Dioda LED postępu 2 miga na biało |  | Osiągnięto 40% ograniczonego momentu siły
Dokręcanie w toku | Dioda LED postępu 1 świeci stałym światłem na biało Dioda LED postępu 2 świeci stałym światłem na biało |  | Osiągnięto 55% ograniczonego momentu siły
Dokręcanie w toku | Dioda LED postępu 1 świeci stałym światłem na biało Dioda LED postępu 2 świeci stałym światłem na biało Dioda LED postępu 3 miga na biało |  | Osiągnięto 70% ograniczonego momentu siły
Dokręcanie w toku | Dioda LED postępu 1 świeci stałym światłem na biało Dioda LED postępu 2 świeci stałym światłem na biało Dioda LED postępu 3 świeci stałym światłem na biało |  | Osiągnięto 85% ograniczonego momentu siły
Dokręcanie wykonane prawidłowo | Wszystkie diody LED postępu wyłączają się |  | Osiągnięto 100% ograniczonego momentu siły
wynik dokręcenia | Wszystkie diody LED postępu świecą ciągle na zielono + Przednia dioda LED świeci ciągle na zielono | + | Wynik OK
wynik dokręcenia | Wszystkie Diody LED postępu migają na czerwono + Przednia dioda LED świeci ciągle na czerwono | + | Wynik nie OK Możliwe przyczyny zależnie od strategii dokręcania: Przekroczenie maksymalnego momentu obrotowego. Przekroczenie maksymalnego kąta. Przekroczenie czasu. Przypadkowe poluzowanie. Niewłaściwa lokalizacja. Błąd REHIT. Szybkie dokręcanie. Spadek momentu obrotowego.

Ważne informacje

- Wskaźniki LED błędów i ostrzeżeń