# Voyants LED de charge

Les voyants de la MTRwrench 85, lorsque la clé est dans la base de charge et une fois le process de mise à zéro terminé, indiquent l'état de la charge à l'opérateur :

1re LED clignote en blanc |  | Charge de la batterie entre 0 % et 30 %
1re LED fixe en blanc et la 2e clignote en blanc |  | Charge de la batterie entre 31 % et 60 %
2e LED fixe en blanc et la 3e clignote en blanc |  | Charge de la batterie entre 61 % et 90 %
3e LED fixe en blanc |  | Charge de la batterie entre 91 % et 100 %