# Quick Step

Quick Step est une stratégie de serrage utilisée pour réduire la dispersion de la précharge de l'assemblage en ajoutant une étape initiale avec une vitesse et un couple donnés, puis en réduisant la vitesse cible dans l'étape finale.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
First torque (Couple initial) | Couple cible pour la première étape. |
First torque (Couple initial) | Couple au cours de la première étape. | 80% du couple cible
First speed (Vitesse initiale) | Vitesse cible pour la première étape. |
First speed (Vitesse initiale) | Vitesse de l'outil pendant la première étape. | 50% de la vitesse maxi. de l'outil