# 추적 구성

추적은 사용자에게 조임에 대한 그래픽 표현을 제공합니다. 추적은 트리거를 누르거나 런다운이 완료된 후 시작될 수 있습니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
추적 | 결과가 그래픽 형태로 보이게 할 수 있습니다. 꺼짐: 추적이 되지 않음. 트리거 누름: 공구 트리거를 누르면 추적 그래프가 그려집니다. 런다운 완료: 런다운 완료에 도달하면 추적 그래프가 그려집니다. | 꺼짐

추적 포인트의 최대 개수는 2000입니다. (STB 공구는 200) 추적 포인트 최대 개수가 초과되면 다른 모든 결과가 지워집니다(샘플링 레이트를 절반으로 줄어드는 효과임). 조임이 활성화되어 있다면 추적이 계속되고, 추적 포인트 최대 개수에 도달할 때마다 추적 점의 절반이 삭제되어 추적을 계속할 수 있게 허용합니다. 조임의 마지막 단계가 완료되면 추적이 중지됩니다.