1. Power Focus 6000
2. Configuração
3. Trabalhando com a Aba Controller (Controlador)
5. Sinais de Aperto Sincronizado
6. Output Signals (Sinais de Saída): Sub-signals (Subsinais)
7. Channel Hardware Status - 81 (Status de Hardware do Canal - 81): Sub-signals (Subsinais)
8. Emergency Stop Active (Parada de Emergência Ativa)

# Emergency Stop Active (Parada de Emergência Ativa)

Nome no SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_EMERGENCY_STOP_ACTIVE

Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1