# Configurazione impostazioni di presentazione risultati in tempo reale

La finestra Impostazioni di presentazione risultati in tempo reale consente all'utente di indicare la coppia finale senza valore di compensazione PrT e valore di compensazione PrT in risultati in tempo reale.

## Configurazione finestra Impostazioni di presentazione risultati in tempo reale

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Configurazioni. A sinistra, selezionare Stazione virtuale generale.

2. Nella finestra Configurazione desiderata, selezionare Modifica.
   Viene visualizzata la schermata Modifica configurazione.

3. Nella finestra Impostazioni di presentazione risultati in tempo reale, impostare i relativi interruttori su ON o OFF a seconda dei risultati desiderati.

   Se l'interruttore Mostra valore di compensazione PrT è su ON, la finestra Risultati in tempo reale indica il valore compensazione PrT.

   Se l'interruttore Mostra coppia finale con compensazione PrT è impostato su ATTIVO, la finestra Risultati in tempo reale mostra la coppia finale con la compensazione PrT inclusa.

   L'impostazione degli interruttori nella finestra Impostazioni di presentazione dei risultati in tempo reale, su ON o OFF produce effetti solo se:

   - Il programma multifase prevede una fase di serraggio con un monitoraggio della fase coppia prevalente con l'interruttore di compensazione impostato su ATTIVO.

## Impostazioni di presentazione risultati in tempo reale

Qui si trovano le varie opzioni di configurazione nella finestra Impostazioni di presentazione risultati in tempo reale.

Mostra valore di compensazione PrT: ATTIVO Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO | Mostra valore di compensazione PrT: ATTIVO Mostra coppia finale con compensazione PrT: SPEGNIMENTO | Mostra valore di compensazione PrT: SPEGNIMENTO Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO | Mostra valore di compensazione PrT: SPEGNIMENTO Mostra coppia finale con compensazione PrT: SPEGNIMENTO
--- | --- | --- | ---
Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni: | Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni: | Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni: | Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:

In questa sezione

- Mostra coppia finale con compensazione PrT: ON / mostra valore di compensazione PrT: ATTIVO
- Mostra coppia finale con compensazione PrT: OFF / mostra valore di compensazione PrT: ATTIVO
- Mostra coppia finale con compensazione PrT: OFF / mostra valore di compensazione PrT: SPEGNIMENTO
- Mostra coppia finale con compensazione PrT: ON / mostra valore di compensazione PrT: SPEGNIMENTO