# CRh – Kopplingsrehit

Verktyg
XCB

Om verktygskopplingen släpps medan åtdragningen fortfarande ligger inom vinkelfönstret, aktiveras stegbegränsningen. Detta stoppar omedelbart åtdragningen och ger ett NOK-resultat. Denna stegbegränsning gäller endast för åtdragningssteget Åtdragning till koppling.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Vinkelfönster | Vinkelfönstret (i grader) under vilket begränsningen för kopplingens återkoppling utlöses.