# Configurando o armazenamento do Toque e Gráfico Finais

A chave de seleção Armazenar com compensação de PrT é definida por padrão como Ativo, o que significa que o torque e o gráfico finais são armazenados com o valor de compensação de PrT.
Mostrar Torque Final com compensação de PrT em Definições de Apresentação de Resultados ao Vivo determina o que é mostrado em Resultado ao vivo.

## Alterando a definição de Armazenar com compensação de PrT

1. Na visualização Página inicial, selecione Configurações.

2. Role para baixo e selecione Estação Virtual Geral no painel esquerdo.

3. Na janela Configuração, selecione uma Configuração e depois Editar. A janela Editar configuração aparece.

4. Role para baixo até Armazenamento do Toque e Gráfico Finais, e defina a chave seletora Armazenar com compensação de PrT na posição desejada.