# TrR – Uvoľniť do pustenia spúšťača (Loosen to Trigger Release)

Nástroje
ES STR SL ST SR STB IXB

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu:

Tento stupeň prebieha v smere dozadu, kým sa spúšťač nástroja neuvoľní (uvoľnenie). Môže sa použiť len ako posledný stupeň v programe.

Pre nástroje STB sa tento stupeň môže použiť len na programy uvoľnenia.

Parameter | Popis
--- | ---
Otáčky | Číselná hodnota rýchlosti otáčania; v ot./min.
Typ rýchlostnej rampy | Zoznam možností, z ktorých je možné vybrať rýchlostnú rampu [Tvrdý, Mäkký, Manuálny]