# Configurazione di data e ora

La data e l'ora devono essere impostate in modo che eventi e risultati ricevano la marca temporale corretta del momento in cui si verificano.

9007201068760971

L'ora viene recuperata da una delle tre fonti disponibili:

- Manuale

- NTP

- ToolsNet

Quando l'origine è impostata su Manuale, la data, l'ora e il fuso orario sono impostati manualmente.

Quando l'origine è impostata su NTP, la data e l'ora sono recuperate dal server NTP definito nell'interfaccia grafica.

Quando l'origine è impostata su ToolsNet, la data e l'ora sono recuperate dal server ToolsNet.

Parametri per impostare la data e l'ora
Campo | Descrizione
--- | ---
Origine | Origine da cui recuperare l'ora.
Data | Data inserita manualmente se l'origine è impostata su manuale.
Ora | Ora inserita manualmente se l'origine è impostata su manuale.
Fuso orario | Il fuso orario, la posizione o un fuso orario standard come UTC (tempo coordinato universale)
Server NTP | Indirizzo IP di un server NTP che fornisce data e ora per il controller.